	
	
	




Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego


Projekt „Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy „Arkadia” w Toruniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

OFERTA

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017/SDS opublikowane przez:


Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu
ul. Młyńska 2-4
87-100 Toruń

Ja(my) niżej podpisany(i):



………………………………………………..………………………………………………………….………….
(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )


OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Wykonawcy
	



	Numer telefonu




	

	Adres mailowy
	




działając w imieniu i na rzecz:






………………………………………….…………………………………………………….……………………………………….…
(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)
składam(y) następującą ofertę:



	
	
	



Zakres oferty: dostawa, montaż i serwis następującego sprzętu medycznego:
 
	Lp.
	Nazwa zamawianego towaru
	Nr poz. budżetu
	Opis zamawianego towaru
	Liczba zamawianych szt.
	Cena brutto wraz z dostawą, montażem i serwisem

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]Zestaw do koloroterapii typu Bioptron
	9
	Zestaw składający z 7 różnokolorowych soczewek do naświetlania przy pomocy lampy bioptron MedAll
	1
	

	2
	Łóżko rehabilitacyjne
	15
	Leże czterosegmentowe, regulacja wysokości leża od 40 cm do 80 cm, wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota (poza podnoszeniem podudzia), dodatkowa funkcja unoszenia podudzia systemem zapadkowym, funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, funkcja anty-Trendelenburga, możliwość blokad poszczególnych pozycji leża przy pomocy kluczyka, wysięgnik z uchwytem do ręki, koła antystatyczne blokowane indywidualnie (średnica 100 mm), zintegrowane barierki boczne na całej długości leża, obramowanie w bukowym kolorze, zintegrowane barierki boczne na całej długości leża.

Waga [kg]:102 Obciążenie maksymalne [kg]:185 Wymiary zewnętrzne (szer. x dł.) [cm]: 102 x 220 Wymiary leża (szer. x dł.) [cm]: 90 x 200 Regulacja wysokości leża [cm]: 40-80
	2
	

	3
	Szafa medyczna
	20
	Szafa medyczna: jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonanie z blachy o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy powinny posiadać przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona powinna być w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze (jasny popiel lub biały).
	1
	

	4
	Lampa Bioptron
	23
	W skład zestawu powinny wchodzć:
- Lampa Bioptron MedAll
- Przewód zasilający
- Ochronne etui
- Opaska do oczu
- Oxy Sterille Spray 250 ml
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 5 letnia
- Statyw do lampy Bioptron MedAll Zepter

Dane techniczne:
Średnica filtra: ok. 5 cm
Zasilanie	: 100-230 V~, 50/60 Hz
Pobór prądu: 0,29-0,12 A
Moc źródła światła: 20 W
Klasa bezpieczeństwa: Class II  , IP 20
Waga bez statywu: 0.5 kg 
Temperatura	
 - podczas użycia	+10°C to +30°C
 - podczas przechowywania: 0°C to +40°C
Długość fali: 480 - 3400 nm
Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm)
Gęstość mocy: śr. 40 mW/cm2
Wydatek energetyczny na min. śr. 2.4 J
	1
	

	5
	 Łatwoślizg
	35
	Wykonany z  nylonu,  o wymiarach 200 x 140 cm. Materiał odporny na rozdarcie i rozciąganie.

	2
	

	6
	Stół (kozetka medyczna)
	36
	Kozetka z regulowanym zagłówkiem. Wysokoodporna tapicerka winylowa; podstawa wykonana ze stalowych profili lakierowanych proszkowo. Maksymalna długość: 200cm
Maksymalna szerokość: 60cm
Maksymalne obciążenie: 200kg
Regulacja zagłówka: -60/+45
	3
	

	7
	Roler elektryczny
	37
	Cechy charakterystyczne:
· przenośny,
· kompaktowy,
· lekki,
· czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,
· pilot ręczny sterujący szybkością i kierunkiem ruchu,
· dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości pacjenta,
· dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika,
· możliwość wykorzystania przez osoby w pełni sprawne, jak również przez osoby z dysfunkcjami ruchowymi.
Dane techniczne:
· Ruch aktywny: TAK
· Ruch pasywny: TAK
· Regulacja prędkości w trybie pasywnym [rpm]: TAK
· Timer: TAK
· Licznik dystansu: TAK
· Licznik kalorii: TAK
· Pilot zdalny: TAK
· Waga urządzenia [kg]: 5
· Wymiary [cm]: 34 x 46 x 33
	1
	

	8
	Tablica oporowa do ćwiczeń manualnych
	38
	Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem TB/O wykonany  z drewna (sklejki), drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi. Tablica TB/O wyposażona w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu. Maksymalna szerokość: 73cm
Maksymalna długość: 40-70cm Maksymalna waga: 12kg
	2
	

	9
	Kabina do ćwiczeń UGUL (klatka) z drabinką oraz stołem terapeutycznym
	39
	Kabina do zawieszeń jest podstawowym elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL). Zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a.
Przewieszka wraz z kabiną powinna tworzyć dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko. Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek powinien zezwalać na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram max 1000 × 2000 mm w tym drabinki i przewieszki umożliwia tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe. Dodatkowo
Stół terapeutyczny 3 sekwencyjny, regulowany elektrycznie
	1
	

	10
	Zestaw osprzętu do Kabiny UGUL _PEŁNY
	40
	W skład zestawu powinno wchodzić:
Linka dł. 1600 mm 14 szt.
Linka dł. 960 mm 6 szt.
Linka dł. 2450 mm 1 szt.
Linka dł. 5720 mm 1 szt.
Linka dł. 3750 mm 3 szt.
Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 6 szt.
Podwieszka ud i ramion 540x135 6 szt.
Podwieszka pod miednicę 730x230 2 szt.
Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt.
Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt.
Podwieszka stóp 75x610 4 szt.
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt.
Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt.
Kamaszek 135x170 2 szt.
Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt.
Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt.
Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt.
Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt.
Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt.
Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt.
Esik 60 szt.
Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( Pelota 210x448 3 paski 30x1130) 1 szt.
Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080) 1 szt.
Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320) 2 szt.
Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365) 2 szt.
Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100) 1 szt.
Pętla Glissona z orczykiem 1 szt.
	1
	

	11
	Lampa do naświetleń
	41
	Promieniowanie:
· światło podczerwone IR-A
· zmniejszenie napięcia mięśni
· rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia
· podwyższenie progu odczuwania bólu
· wzmożenie przemiany materii
Funkcjonalność:
· regulacja jasności świecenia
· wyświetlacz czas/jasność
· programowanie sekwencji czas/jasność
· zegar zabiegowy
· filtry: niebieski i czerwony
Konstrukcja:
· stabilna konstrukcja mechaniczna
· mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
· wymuszone chłodzenie tubusa
· siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra
· trwała i niezawodna klawiatura
Parametry techniczne:
· Moc żarówki: 375W
· Regulacja jasności: 10-100%, krok 10%
· Zegar zabiegowy: 1-30min
· Zasilanie: 230V, 50Hz, 450W
· Wymiary: 60x70x130cm
· Masa: 12kg

Lampa do terapii światłem najnowszej generacji - ze statywem. Zestaw umożliwiający terapeucie wygodną pracę z pacjentem podczas zabiegu, przewód sieciowy – 1 szt. promiennik 375 W – 1 szt. filtr czerwony - 2 szt., filtr niebieski – 2 szt., okulary dla pacjenta – 2 szt., okulary dla terapeuty – 2 szt. , żarówka zapasowa 4 szt.
	1
	

	12
	Stolik pod aparaturę do fizykoterapii
	42
	Stolik o stabilnej ramie na 4 kółkach, 3 półki umożliwiające wygodny dostęp do panelu obsługi aparatów oraz specjalne uchwyty na przewody. Dodatkowo może być wyposażony w szufladę na osprzęt. Wymiary: wys. -88cm, szer. -53cm, gł. -53cm.
	3
	

	13
	Platforma do balansowania
	43
	Platforma do balansowania z sandałami.
Rodzaj elementu balansującego: wycinek kuli
Kształt platformy: kołowy
Wymiary platformy: 35 cm
Wysokość platformy: 72 mm
Max. obciążenie: 150 kg
	2
	

	14
	Wałek rehabilitacyjny 100x50
	44
	[bookmark: _Hlk490417657]Powinien być wykonany z twardej poliuretanowej pianki, odpornej na deformacje. Tapicerka wykonana z trwałego, zmywalnego skaju. Wałek stosowany w zabiegach rehabilitacji lub w czasie wykonywania masażu tradycyjnego i sportowego. 
	2
	

	15
	Materac do ćwiczeń 200x120x10
	45
	Cechy charakterystyczne: wykonany jest z pianki poliuretanowej pokrytej tzw. "sztuczną skórą”
	8
	

	16
	Tor do ćwiczeń równoważnych
	46
	Tor do ćwiczeń równoważnych wykonany jest z miękkiej gąbki, przeznaczony do ćwiczenia równowagi, koordynacji i stabilności. Zastosowanie: Przeznaczony do ćwiczeń w pomieszczeniach do rehabilitacji. Przy większej ilości elementów powinien dać możliwość układania ścieżek do ćwiczeń o różnej trudności. Wymiary: Długość ok. 160 cm, Szerokość ok. 24 cm, grubość ok. 6 cm
	1
	

	17
	Wałek rehabilitacyjny 120X35
	47
	Tor do ćwiczeń równoważnych wykonany jest z miękkiej gąbki. Przy większej ilości elementów powinien dać możliwość układania ścieżek do ćwiczeń o różnej trudności. Wymiary: Długość ok. 160 cm, Szerokość ok. 24 cm, grubość ok. 6 cm
	2
	

	18
	Wałek rehabilitacyjny 70x115
	48
	Powinien być wykonany z twardej poliuretanowej pianki, odpornej na deformacje. Tapicerka wykonana z trwałego, zmywalnego skaju. Wałek stosowany w zabiegach rehabilitacji lub w czasie wykonywania masażu tradycyjnego i sportowego. 
	1
	

	19
	Wałek rehabilitacyjny 60x10
	49
	Powinien być wykonany z twardej poliuretanowej pianki, odpornej na deformacje. Tapicerka wykonana z trwałego, zmywalnego skaju. Wałek stosowany w zabiegach rehabilitacji lub w czasie wykonywania masażu tradycyjnego i sportowego. 
	2
	

	20
	Klin do ćwiczeń (różne wymiary)
	50
	Wymiary
- 1 szt. - 20x15x10
- 2 szt. -38x38x7
- 1 szt. – 30x40x16
- 1 szt. – 60x60x12
	5
	

	21
	Drabinka rehabilitacyjna
	51
	Drabinka drewniana przeznaczona do ćwiczeń ogólnousprawniających, szerokość max 900mm, wysokość 2500mm, uchwyty montażowe.
	2
	

	22
	Tor do chodzenia
	52
	Wymiary maksymalne: długość toru z podjazdami 3200 mm, długość pochwytów 3000 mm, rozstaw pochwytów 350-750 mm, regulacja wysokości pochwytów 630-1150 mm, szerokość bieżni: 600 mm.
	1
	

	23
	Parawan medyczny
	53
	Jednoskrzydłowy  do wyposażenia sali rehabilitacyjnej. parawan oparty na stabilnej, stalowej konstrukcji, wyposażony w kółka transportowe z hamulcami, łatwa w utrzymaniu w czystości tkanina.
	2
	

	24
	Piłki gimnastyczne (różne wielkości - średnice: 65, 75, 90)
	54
	3 zestawy piłek. Skład zestawu – 1 piłka o śr. 65, 1 piłka o śr. 75, 1 piłka o śr. 90.
	3
	

	25
	Piłka lekarska 3 kg
	55
	Wykonana ze skóry naturalnej, szyta
	1
	

	26
	Piłka do rehabilitacji średnica „15”
	56
	Piłka bez kolców, o średnicy 15 cm, materiał guma
	4
	

	27
	Piłka do masażu średnica „20”
	57
	Piłka z kolcami, materiał: guma
	4
	

	28
	Zestaw piłek easygryp
	58
	Komplet 6 szt. piłek EASY GRIP o śr. 12 cm, materiał: guma
	1
	

	29
	Poduszka sensoryczna
	59
	dysk sensoryczny o śr. 55 cm, z wypustkami po jednej stronie
	2
	

	30
	Lampy antydepresyjne fotovita
	60
	Lampa Fotovita FV-10 duża posiada wymiary   560 x 345 x 120 mm  . Charakteryzuje się  natężenie oświetlenia: 9500 lx w odległości 50 cm, 5000 lx w odległości 75 cm .  Trwałość świetlówek wynosi 10 000 godzin pracy. Masa urządzenia to 5,5 kg. 
	1
	

	31
	Zestaw kamieni bazaltowych z podgrzewaczem komplet
	61
	Optymalny zestaw złożony z 64 kamieni umieszczonych w wytrzymałej skrzyneczce. Profesjonalny podgrzewacz do bazaltowych kamieni do masażu o pojemności 6 litrów. Podgrzewacz wyposażony w termostat utrzymujący zadaną temperaturę.
	1
	

	32
	Nakolannik fotonowy
	62
	Nakolannik do rehabilitacji kolan
· Rozmiar: 260mm x 200mm
· Ciężar: Waga maty wraz z kontrolerem - 1.5 kg 
· Zakres temperatury:  45 - 60 stopni Cencjusza
· Napięcie: 100-240V; Wyjściowe 12V

	2
	

	33
	Masażer łydek i stóp
	63
	Masażer podciśnieniowy do masażu podciśnieniowego, próżniowego i drenażu limfatycznego
	1
	

	34
	Stół terapeutyczny
	64
	Stół rehabilitacyjny 7 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości idealny do rehabilitacji- otwór z zatyczką w podgłówku
- podgłówek regulowany
- podnóżek regulowany
- środkowa część regulowana elektrycznie
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna
- 4 regulowane stopki
- podłokietniki
- banany rehabilitacyjne (3 szt.) lub półki boczne (kpl.) lub podpory pod ręce (kpl.)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami lub system jezdny z centralną blokadą kół
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości
- pokrowiec pod nogi
	2
	

	35
	Kompletny Aparat do elektroterapii typu Diatronic (zapas: elektroda silikonowa, podkład wiskozowy, elektroda aluminiowa, podkład wiskozowy, elektroda aluminiowa, podkład wiskozowy, przewód do podłączenia elektrod, przewód do elektrod specjalnych, opaski,
,taśma aluminiowa, bezpieczniki, zapas gąbek, żel do terapii)
	65
	Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów:
- prądami diadynamicznymi wg Bernarda
- jonoforezy
- galwanizacji

Powinien generować impulsy prądowe średniej częstotliwości modulowane amplitudowo przebiegami o kształcie połówki sinusoidy szerokości 10 ms. Aparat generuje sześć zasadniczych typów prądów diadynamicznych: MF, DF, CP, LP, RS, MM. Ponadto podczas generacji prądów typu CP lub LP aparat powinien umożliwiać regulację tzw. isodynamii tzn. zmiany odczuć składowej MF względem DF w tych typach prądów dzięki czemu można stosować prądy Cpiso i Lpiso.

	1
	

	36
	Kompletny Aparat do laseroterapii, elektroterapii i magnetoterapii (dodatkowa głowica, sonda, aplikatory)
	66
	Aparat do niskoenergetycznej laseroterapii z użyciem sond punktowych światła czerwonego i podczerwonego, współpracujący z aplikatorem skanującym. Aplikator skanujący zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę użytkownikowi. Konstrukcja mechaniczna powinna pozwalać na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ramienia i obrót głowicy w dwóch osiach. Ramię wyposażone powinno zostało w siłownik pneumatyczny, co znakomicie poprawia komfort pracy. Szeroka podstawa z kółkami wyposażonymi w hamulce zapewnia odpowiednią stabilność. Sterownik zamocowany na specjalnie wyprofilowanej półce z miejscem przewidzianym na przechowywanie okularów w futerale.
Aplikator skanujący umożliwia naświetlanie pola zabiegowego na trzy różne sposoby: elipsą, linią oraz krzywymi w granicach prostokąta. Funkcja automatycznego przeliczania czasu zabiegu w zależności od wielkości pola roboczego. Użytkownik ustawia na klawiaturze sterownika odchylenie wiązki, rodzaj pola i odległość od ciała, a procesor odpowiednio przelicza parametry.
Aparat do elektroterapii powinien służyć do przeprowadzania zabiegów elektroterapii z wykorzystaniem unipolarnych i bipolarnych prądów. Pozwalać na pracę terapeutyczną z wykorzystaniem najpopularniejszych rodzajów prądów.
 
Urządzenie do magnetoterapii pozwalający na skonfigurowanie dowolnie rozbudowanych, wielokanałowych, wielostanowiskowych zestawów do profesjonalnej i wydajnej magnetoterapii.
Każdy z zestawów wyjściowych może być w dowolnej chwili powiększony o kolejne elementy (np. o opóźniony zrost kostny
	1
	

	37
	Siedzisko ortopedyczne
	67
	Fotel Terapeutyczny – Siedzisko ortopedyczne - modułowe siedzisko dla dorosłych
Z innowacyjną uprzężą miedniczą, oparciem modułowym, multipozycyjną płytą siedziska z niezależnymi prowadnicami lewej i prawej kończyny dolnej oraz podnóżkiem,
 
Postawa i Funkcje
Podczas siedzenia właściwe podparcie i pozycja tułowia i głowy nawiązuje do stabilnej i właściwej pozycji miednicy. Wpływa to na poprawę funkcjonowania i swobodę pracy ramion a także poprawia koncentrację i kontakt z otoczeniem.
Stabilizacja miednicy
Jedną z ważniejszych cech siedzisk jest możliwość wpierania i utrzymywania miednicy w określonej pozycji. Daje to podstawę do wspierania i zachowania odpowiedniej postawy tułowia i głowy.
Wsparcie bioder i pleców.
Peloty biodrowe są indywidualnie regulowane (regulacja szerokości, wysokości, kąta). Wraz z modułem krzyżowo-lędźwiowym oparcia, pozwalają na indywidualne dopasowanie i wspieranie odpowiedniej pozycji bioder i dolnego odcinka pleców.
Wsparcie głowy i tułowia.
Podczas siedzenia właściwe podparcie tułowia i głowy nawiązuje do stabilnej i właściwej pozycji miednicy. Wpływa to na poprawę funkcjonowania i swobodę pracy ramion a także poprawia koncentrację i kontakt z otoczeniem
Wsparcie stóp.
	2
	

	38
	Atlas rehabilitacyjny
	68
	Atlas do ćwiczeń z zakresu rehabilitacji. Wszechstronność zastosowania możliwości ćwiczenia wielu partii mięśni i ogólnie ciała, wykorzystując wszystkie płaszczyzny ruchu. Atlas powinien pozwalać ćwiczyć mięśnie ramion (np. wiosła), nóg (prostowanie nóg) i brzucha (brzuszki na siedząco).
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	39
	Stół do pionizacji pacjenta
	69
	Jednoczęściowy stół do pionizacji wyposażony w elektryczną regulację kąta nachylenia i wysokości za pomocą pilota. Stół pionizacyjny powinien być wyposażony w dwa siłowniki, dzielony podnóżek z osobną regulacją, 4 koła kierunkowe z blokadą i wskaźnik wychylenia stołu. 
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	Bieżnia
	70
	Bieżna rehabilitacyjna posiadająca niską prędkość startową. Bieżnia powinna posiadać poręcze zabezpieczające do rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych. Stabilna konstrukcja bieżni powinna być wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Bieżnia przeznaczona do intensywnego użytku w placówkach rehabilitacyjnych i medycznych. Powinna posiadać komputer z ergometrem i czytelnym monitorem oraz z 4 programami treningowymi - 1 x manualny, 3 x program (hill, fatburn, cardio). 
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	Rower treningowy poziomy
	71
	Kierownica gięta, Kółka transportowe , Niskie wejście, Pedały pasowe z punktem ciężkości , Regulacja siedziska w poziomie , Wyrównanie wysokości, Komputer treningowy - Dowolnie skalowane profile, Górna granica tętna Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy, Liczba programów treningowych max 8, Odporna na pot klawiatura foliowa , Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja , Pomiar tętna (kompatybilny z POLAR, 5kHz, odbiornik z wtyczką, akcesoria)). W zestawie czujniki tętna w uchwytach / opcjonalnie klips na ucho i zestaw Cardio Puls, Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności , Program sterowany tętnem , Ręczne sterowanie obciążeniem Sterowanie parametrami , Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL), Wyświetlacz ciągły 7 funkcji (wraz z wykresem częstotliwości kroku; załączane automatyczne naprzemienne wyświetlanie danych treningowych)
Dane techniczne:
Klasa DIN EN   DIN EN 957-1/5, klasa HB 
Koło zamachowe 8 kg 
Maks. obciążenie wagowe 130 kg 
Przełożenie  1 : 8
System hamowania: Magnes (sterowany silnikiem)
System napędowy: Pas z żebrowaniem wzdłużnym
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm): ok. 170 / 63 / 116
Zakres obciążenia:  1-16 (sterowanie silnikiem)
Zasilanie elektryczne:  Zasilanie sieciowe (230 V)
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	Oferujemy przedłużenie gwarancji do 3 lat w odniesieniu do sprzętu, na który gwarancja wynosi do 2 lat
	 Tak
	 Nie




Ponadto:
Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Zapytaniem ofertowym, w tym warunkami umowy i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam(y), iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję(y) się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Do niniejszej oferty załączam(y): 
1) oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego









……………………………………………………………….…………………………………………….……………....………………………………………….
(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy, pieczęć firmowa Wykonawcy)
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